      ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ НА ТАМПОПЕЧАТЬ:

>  Макет должен давать однозначное представление о расположении изображения на предмете.
>  Макет печатаемого изображения должен быть в векторной программе CorelDraw версии 9-Х7 либо EPS, для полноцветной печати макет должен быть растровым лучше JPEG либо TIFF и высокого качества. Само изделие может быть и растровым.
>  Все изображения и шрифты должны быть переведены в кривые.  
>  Обязательно указание номеров Pantone.
>  Минимально рекомендуемая толщина штриха 0.1 мм, печатаем 0,04 мм, но надо иметь ввиду,   что не каждый глаз это увидит.
>  Минимально допустимое расстояние между элементами 0.1 мм.
>  Высота печати на цилиндрическую либо шаровидную поверхность - не более 0.7 диаметра в месте печати (зависит от геометрии логотипа и/или размера предмета). 
Для печати на елочные шары все изображение должно быть вписано в окружность 0.7 диаметра шара, но не более 50мм.


